**Уведомление**

 **Администрация муниципального образования «Ахтубинский район» Астраханской области**

 **информирует:**

Эксплуатация магистральных газопроводов проходящих по территории Атубинского района, производится филиалом ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» - Астраханское производственное управление магистральных газопроводов, находящимся по адресу: 416101, Астраханская область, Наримановский район, с.Старокучергановка, ул.Межевая, 4

 тел. 8 8512 56 58 00.

На территории Ахтубинского района располагаются:

- Магистральный газопровод «Ленинск-Знаменск-Ахтубинск», Ду 426 мм;

- Газопровод-отвод к г.Знаменск, Ду 219 мм.

В состав магистральных газопроводов, согласно «Правил охраны магистральных трубопроводов» входят:

* *трубопровод с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения насосных и компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных и диагностических устройств, узлами измерения количества продукции, конденсатосборниками, устройствами для ввода ингибиторов гидратообразования, узлами спуска продукции или продувки газопровода;*
* *установки электрохимической защиты трубопроводов от коррозии, линии и сооружения технологической связи, средства телемеханики трубопроводов;*
* *линии электропередачи, предназначенные для обслуживания трубопроводов, устройства электроснабжения и дистанционного управления запорной арматурой и установками электрохимической защиты трубопроводов;*
* *противопожарные средства, противоэрозионные и защитные сооружения трубопроводов;*
* *емкости для хранения и разгазирования конденсата, земляные амбары для аварийного выпуска продукции;*
* *сооружения линейной службы эксплуатации трубопроводов;*
* *вдольтрассовые проезды и переезды через трубопроводы, постоянные дороги, вертолетные площадки, расположенные вдоль трассы трубопровода, и подъезды к ним, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения трубопроводов, сигнальные знаки при пересечении трубопроводами внутренних судоходных путей;*
* *компрессорные и газораспределительные станции;*
* *автомобильные газонаполнительные станции.*

«Правила охраны магистральных трубопроводов» являются обязательными для исполнения предприятиями трубопроводного транспорта, местными органами власти и управления, а также другими предприятиями, организациями и гражданами, производящие работы или какие-либо действия в районе прохождения трубопроводов.

Магистральные трубопроводы относятся к объектам повышенного риска.

Их опасность определяется совокупностью опасных производственных факторов процесса перекачки и опасных свойств перекачиваемой среды.

Опасными производственными факторами трубопроводов и газораспределительных станций являются:

* *Разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлётом осколков металла и грунта;*
* *Огонь и термическое воздействие пожара;*
* *Взрыв газовоздушной смеси;*
* *Обрушение и повреждение зданий и установок;*
* *Пониженная концентрация кислорода;*
* *Дым;*
* *Токсичность продукции*

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

* *вдоль трасс трубопроводов природный газ - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;*
* *вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;*
* *вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;*
* *Вокруг газораспределительных станций – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории (ограждение газораспределительных станций) на* ***100 метров*** *во все стороны.*

Земельные участки, входящие в охранные зоны магистральных трубопроводов и ГРС, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных или иных работ с обязательным соблюдением «Правил охраны магистральных трубопроводов».

В охранных зонах трубопроводов **запрещается** производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности:

* *Перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки.*
* *открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты,* *газораспределительных станций, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов*
* *Устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей.*
* *Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.*
* *Копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более* ***0,3метра****.*

В охранных зонах трубопроводов и газораспределительных станций без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

* *Возводить любые постройки и сооружения, строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, загоны для скота; (в редакции Постановления Госгортехнадзора РФ от 23.11.94 №61)*
* *Высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено, и солому, распологать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои*
* *Сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды.* *производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;*
* *производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.*

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах.

* *Производить геолого-съёмочные, геологоразведочные, поисковые и другие изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта* (кроме почвенных образцов.)

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов и газораспределительных станций работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и ГРС, опознавательных знаков и несут ответственность за повреждение последних.

Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:

* *Подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и газораспределительным станциям, для обслуживания и проведения ремонтных работ. В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и газораспределительным станциям по маршруту обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварии с последующим оформлением м оплатой нанесенных убытков землевладельцам. Если трубопроводы и ГРС находятся на территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдать работникам, обслуживающим эти трубопроводы и ГРС, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток.*
* *вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.*
* *В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.*

Зона минимальных расстояний газопровода – это наименьшее расстояние (отступы) от объектов магистральных газопроводов, обеспечивающие населённым пунктам, отдельным жилым, хозяйственным и производственным сооружениям и другим объектам третьих лиц отсутствие ущерба (или его минимизацию) при возможных авариях объектов магистральных трубопроводов.

Строительство жилых массивов (включая коллективные сады и дачные посёлки), промышленных и сельскохозяйственных предприятий, отдельных зданий, строений (жилых и нежилых) сооружений и т.д. может производится в районе прохождения магистральных газопроводов при строгом соблюдении минимальных расстояний от сои трубопроводов до зданий и сооружений, предусмотренных СП 3613330.2012 «СНиП 2.05.06-85\*. Магистральные трубопроводы» и по согласованию с предприятиями трубопроводного транспорта.

На основании Федерального Закона «О газоснабжении в Российской Федерации» №69-ФЗ владельцы земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией – собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией; так же владельцы не имеют права чинить препятствия организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

В использовании земель в пределах охранной зоны и зоны минимальных расстояний магистральных газопроводов необходимо руководствоваться следующими законодательными и нормативными документами:

* *Федеральный Закон №69-ФЗ «О газоснабжении в РФ»*
* *Федеральный Закон №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»*
* *«Правила охраны магистральных трубопроводов»*
* *СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85\*" (утв. Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 25 декабря 2012 г. N 108/ГС ).*
* *Земельным Кодексом РФ»*

Виновные в их нарушении несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии со ст. 11.20.1 КоАП РФ совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без его уведомления – влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, на должностных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяносто суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей.